|  |
| --- |
| **电动快速保洁车规格参数** |
| **基本配置** | 车架 | 整体焊接车架，采用国标高品质碳钢，精准模具工装制造 |
| 主梁 | 主梁采用高品质矩管，规格为 40×60×2.5mm |
| 车篷 | 模具冲压成型一体式半封闭车篷 |
| 驾驶空间 | 座箱与主梁间距 40-70cm，踏板宽度 58cm |
| 车箱 | 采用全新 HDPE 材质，一体注塑成型，有效防止渗漏 |
| 减震器 | 采用摩托车级别铝制液压减震器，减震无卡顿，驾驶舒适 |
| 后桥 | 分体式差速后桥 |
| 动力系统 | 后置驱动，无极变档系统，配备前进挡和倒挡 |
| 制动系统 | 脚踩机械式后轮鼓刹+右手把式软轴前轮制动+手动机械驻车制动 |
| 安全控制 | 配备制动断电装置，制动的同时触发断电 |
| 灯光及信号 | LED 照明大灯/转向灯/刹车灯/行车灯/警示灯/电喇叭/倒车语音 |
| 雨刮器 | 电动雨刮器 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
| **生产工****艺** | 焊接工艺 | 自动化机器人焊接+人工混合气体保护焊接 |
| 表面处理 | 二合一超声波前处理+阴极电泳，提升外观效果、防腐防锈 |
| 外观喷涂 | 汽车级别环保水性漆喷涂 |
| **技术参数** | 整车尺寸 | 2655×980×1700mm | 箱体尺寸 | 1220×800×800mm |
| 箱体容积 | 500L | 额定载荷 | 150kg |
| 整车质量 | 150kg | 轮胎 | 3.0-12 |
| 电机 | 60V850W 差速电机 | 控制器 | 60V15 管 |
| 电池 | 60V32AH 铅酸蓄电池 | 充电器 | 便携式智能充电器 |
| 轴距 | 1700mm | 轮距 | 780mm |
| 离地间隙 | 180mm | 制动距离 | 3m |
| 转弯半径 | 3m | 爬坡能力 | 25% |
| 最大行驶速度 | 20km/h | 续航里程 | 50km |
| 充电器电压 | 220V | 充电时间 | 6-8h |

附件1：产品清单

|  |
| --- |
| **两轮巡逻车规格参数** |
| 长 | 1950mm |
| 宽 | 690mm |
| 高 | 1110mm |
| 整车质量 | 100kg |
| 载质量 | 120kg |
| 续行里程 | 70km |
| 电机功率 | 500W |
| 电机转速 | 510r/min |
| 电机输出转矩 | 85N.M |
| 铅酸电池 | 60V-72V20AH |
| 标称电压 | 60V-72V |
| 电机形式 | 直流无刷 |
| 最高车速 | 35 km/h |
| 爬坡能力 | ≥30º |
| 车架最低离地 | 180 mm |
| 输入电压 AC | 220V |
| 控制器欠压保护值 | 52.5V |
| 控制器过流保护值 | 30V |
| 电机转速 | 500r/min |
| 减震器 | 31 管液压鼓刹前减、豪华大鼓液压后减 |
| 刹车类型 | 前电摩 110 鼓刹、后电摩卡槽 110 鼓刹 |
| 防盗系统 | 防盗方向锁、双遥控防盗器 |
| 仪表，工具箱 | 液晶显示仪表、开放式工具箱 |
| 外观 | 整体外观白色（警用制式外观根据用户需求定制） |